{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["1楼大礼堂","Sheet1"],"not_rendered":{"images":16,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1楼大礼堂","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,7],[18,0,18,7]]}
["采购清单表"]
["序号","名称","型号参数","图片 样式","数量","单位","询价单价（元）","询价总价（元）"]
[1,"模拟调音台","▪ 10路输入，4个单声道话筒+3个立体声（AM10）\n▪ 主声道L/R，SUB编组，PFL独奏等母线信号分配按钮 \n▪ 内置99种24BIT DSP 参数可调音频效果器，数字显示屏\n▪ 通道3段参量均衡器+四通道独立的压缩器 \n▪ SUB1/2编组输出\n▪ 双12段电平监视\n▪ PAN声像定位，静音开关，信号失真监控灯 \n▪ 2路立体声辅助返回输入+ USB-A 2. 0数据接口+蓝牙输入，可用于USB播放，外接其他电子设备，方便使用\n▪ AUX辅助发送，效果FX发送功能，REC莲花输入和录音输出  \n▪ 监听独立输出，耳机监听输出\n▪ 60mm高精度电平衰减推子\n▪ 48V幻象供电增益 Gain\n• 单声道话放增益 CH MIC Gain: 10~60 dB\n• 单声道线路增益 CH LINE Gain: -10~40 dB\n• 立体声增益 ST LINE Gain: -20~20 dB\nAUX辅助\n• 推子前POST:\n• 单声道话放增益 CH MIC Gain: 10dB\n• 单声道线路增益 CH LINE Gain: -10 dB\n• 立体声增益 ST LINE Gain:  -22 dB\n推子后MAX POST\n• 单声道话放增益 CH MIC Gain: 81dB\n• 单声道线路增益 CH LINE Gain: 61 dB\n• 立体声增益 ST LINE Gain: 33 dB\n监听输出MONITOR OUT\n所有增益电位器最大MAX(ALL MAX) \n• 单声道话放增益 CH MIC Gain: 78 dB\n• 单声道线路增益 CH LINE Gain: 64 dB\n• 立体声增益 ST LINE Gain: 43dB\n• 返回 RETURN: 40dB\n增益电位器最小 (GAIN CONTROL AT MIN)\n• 单声道话放增益 CH MIC Gain: 5 dB\n• 单声道线路增益 CH LINE Gain: -16dB\n• 立体声增益 ST LINE Gain: 9dB\n• 返回 RETURN: 15dB\n耳机输出PHONES OUT:\n所有增益电位器最大MAX(ALL MAX)\n• 单声道话放增益 CH MIC Gain: 84 dB\n• 单声道线路增益 CH LINE Gain: 61 dB\n• 立体声增益 ST LINE Gain: 50dB\n• 返回 RETURN: 40dB\n增益电位器最小 (GAIN CONTROL AT MIN)\n• 单声道话放增益 CH MIC Gain: 10 dB\n• 单声道线路增益 CH LINE Gain: 0dB\n• 立体声增益 ST LINE Gain: 15dB\n• 返回 RETURN: 15dB\n编组输出GROUP OUT:\n• 所有增益电位器最大MAX(ALL MAX)\n• 单声道话放增益 CH MIC Gain: 56 dB\n• 单声道线路增益 CH LINE Gain: 67 dB\n• 立体声增益 ST LINE Gain: 46dB\n增益电位器最小 (GAIN CONTROL AT MIN)\n• 单声道话放增益 CH MIC Gain: 15 dB\n• 单声道线路增益 CH LINE Gain: -5dB\n• 立体声增益 ST LINE Gain: 17dB\n主输出STEREO OUT\n所有增益电位器最大MAX(ALL MAX)\n• 单声道话放增益 CH MIC Gain: 86 dB\n• 单声道线路增益 CH LINE Gain: 67 dB\n• 立体声增益 ST LINE Gain: 46dB\n• 返回 RETURN: 19dB\n增益电位器最小 (GAIN CONTROL AT MIN)\n• 单声道话放增益 CH MIC Gain: 15 dB\n• 单声道线路增益 CH LINE Gain: -5dB\n• 立体声增益 ST LINE Gain: 17dB\n• 返回 RETURN: 0dB\n通道加插输出CH INSERT OUT\n所有增益电位器最大MAX(ALL MAX)\n• 单声道话放增益 CH MIC Gain: 60 dB\n• 单声道线路增益 CH LINE Gain: 44 dB\n增益电位器最小 (GAIN CONTROL AT MIN)\n• 单声道话放增益 CH MIC Gain: 11 dB\n• 单声道线路增益 CH LINE Gain: -13dB\n莲花录音输出REC  OUT“所有增益电位器最大MAX(ALL MAX)”\n• 单声道话放增益 CH MIC Gain: 70 dB\n• 单声道线路增益 CH LINE Gain: 60dB\n• 立体声增益 ST LINE Gain: 38dB\n噪声 Noise\n• 立体声输出 STEREO OUT:  -87dBu\n• 监听耳机输出  PHONES OUT（推子最小时）: -90dBu\n• 主输出（推子在0 dB时）: -73dBu\n• 通道加插输出CH INSERT OUT: -95dBu\n信噪比Signal to Noise Ratio\n• 主输出： \nMIC: 79 dB   单声道LINE(线路)：64 dB    立体声LINE（线路）: 84 dB\n• 耳机输出：\nMIC: 79 dB   单声道LINE(线路)：65 dB    立体声LINE（线路）: 85 dB",null,1,"台"]
[2,"电源时序器","• 自带滤波功能，减少外来干扰；\n• 一键急救电源，可应对各种恶劣环境；\n• 通过前面板开关自动时序上电或关电；\n• 8路可控通道+2路直通通道；\n• 8路可控通道每路最大通过电流10A；\n• 输入电源：AC 220V/50Hz\n• 电源容量：总容量220V，30A\n• 输入电源电缆：3×4平方毫米纯铜RVV电缆\n• 控制路数：8路\n• 直通插座：2个\n• 插座：通用三芯插座 \n• 通断指示灯：8个LED灯（红色），每路对应一个\n• 输入电源指示灯：一个LED灯（绿色）\n• 出厂时的时序间隔：1秒\n• 产品尺寸 (W×D×H)：482×166×44mm\n• 重量：约2.85Kg",null,1,"台"]
[3,"   专业音箱","系统类型：12英寸  2分频 低频反射式，频率范围：47Hz-20KHz，频率响应：80Hz-18KHz，灵敏度：95dB，额定抗阻：8欧，较大声压级：121dB，额定输入功率（连续/音乐信号/较大）：400/800/1600W，覆盖角：70*100（H*V），外形大小（H*W*D）:599*347*370mm，重量：18.9kg低音单元：1个12寸低音单元，高音单元：1个JBL 2412H-C",null,2,"个"]
[4," 吸顶音箱","*低频驱动器尺寸和材料：6.5寸（165mm）\n*80W/8欧定阻天花式喇叭，\n*频率响应：38-20KHZ，\n*灵敏度：86db，\n*聚乙烯纤维素低音炮，高频驱动器尺寸和材料：1寸（25mm）柔丝球顶高音扬声器，\n*开口尺寸：203mm，安装厚度：119mm",null,2,"个"]
[5,"800#专业功放","双通道功率放大器，每组立体声输出800瓦8欧，1100瓦4欧；桥接单声道输出1500瓦8欧； 灵敏度0.775V/1.4V；频响20Hz-20kHz；信噪比100dB； 体积（高X深X宽）：89X315X482mm，2U机箱高度；重量：13.5kg，运输重量：15.5kg。产地：中国。",null,1,"台"]
[6,"300#专业功放","双通道功率放大器，每组立体声输出300瓦8欧，500瓦4欧；桥接单声道输出100瓦8欧； 灵敏度0.775V/1.4V；频响20Hz-20kHz；信噪比100dB； 体积（高X深X宽）：89X315X482mm，2U机箱高度；重量：13.5kg，运输重量：15.5kg。产地：中国。",null,1,"台"]
[7,"音频处理器 ","\n260 数码音频处理器拥有两组输入，六组输出，两组输入的前端均包括28段的图示均衡，共有2.7秒的数字延时资源。\n120A分谐波合成器\n2×3，2×4，2×5，2×6分频组合选择\n立体声多段参数均衡器\n立体声输出限幅器\n音箱微调延时\n粉红噪声发生器\nAuto-EQ自动房间均衡补偿\n设置JBL音箱和Crown功放的Setup Wizard（设置导航小精灵）功能\n25个工厂预置/25个用户设置程式记忆库\n2组输入，6组输出\nRTA-M实时频谱分析议话筒输入设于面板，带幻像供电\n24－Bit A/D转换器提供大于110dB的动态范围\ndbx专利Type IVTMA/D转换电路\n图示LCD显示屏\n技术指标\n模拟输入:输入数量:(1组)RTA话筒输入 \n(2组)线路输入\n类别:电子平衡/RF滤波,XLR母\n阻抗：>40kΩ\n最大输入电平：＋20dBu\n共模抑制比：>45dB\nRTA话筒幻像供电：＋15VDC\nRTA话筒等效输入噪声：<-110dBu,22Hz,-22kHz,150Ω\n模拟输出：\n输出数量：（6组）线路输出\n类别：电子平衡/RF滤波，XLR公\n阻抗：120Ω\n最大输出电平：＋20dBu\nA/D特性：类别：dbx Type IV转换\n动态范围：110dB A计权，107dB无计权\nType IV 动态范围：123dB,含瞬态信号，A计权，22kHz BW\n121dB,含瞬态信号，无计权，22kHz BW\n115dB,含节目信号，A计权，22kHz BW\n取样频率：48kHz\nA/D特性：\n动态范围：112dB A计权，110dB无计权\n系统特性：\n动态范围：>110dB无计权，>107dB A计权\nTHD+噪声：0.002％，＋4dBu,1kHz,0dB输入增益\n频响：20Hz-20kHz,±0.5dB\n通道串音：<-110dB,一般120dB\n输入至输出串音：<-110dB\n延时：每输出通道10ms(共60ms) ",null,1,"套"]
[8,"真分集手持麦克风","U段超高频一拖二分集式麦克风\n◆ 专为小型演出/婚庆/多功能会议厅所设计，采用真分集四天线设计，内置天线分配系统，单通道AB智能接收，有效增强死点处理，实现远距离接收不断频\n◆ 具备超强抗干扰能力和宽频稳定信号收发能力，专业级声音还原技术频响达到30hz~18KHz。\n◆ 智能音量压缩，实现大动态声音传输，超低背景噪音，即便在复杂的环境中都可将人声发挥淋漓尽致。\n◆ 灵活的发射器频率设置和音量设置功能，音量设置可针对演出,采访,会议等不同使用模式。更有先进自动频率锁定功能，能快速，精确锁定所需的工作频率。\n◆ 使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率，防手机干扰。\n◆ 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。\n◆ 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。\n◆ 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。\n◆ 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。\n◆ 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。\n◆ 多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。\n◆ 选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。\n◆ 使用距离：100-150米 复杂环境80-100米\n发射机\n工作频率:640-690MHz\n采用强磁拾音器，还原人声，磁性饱满\n采用微电脑CPU控制\nPLL锁相环频率合成技术，红外线对频\n频率稳定度：±0.002%\nFM最大调制频率偏: ±45KHz\n智能电池欠压预警显示\n动态音频压缩及自动电平控制电路\n使用电池：2节AA电池-可连续使用约8小时\n接收机\n工作频率:640-690MHz\n采用微电脑CPU控制\nPLL锁相环频率合成技术, 红外线对频\n频率稳定度：±0.002%\n杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制\n音频动态扩展及自动电平控制电路\n",null,1,"台"]
[9,"音箱壁架","性能：\n1.产品适合KTV包房、学校、会议室及其它公共场合使用\n2.此款是属加厚型的，方便调节角度，板材厚实，性价高\n3.可承重80kg\n加强型音箱墙壁安装支架，适合KTV，会议室，学校，上墙！\n \n●规格尺寸：可自由伸缩、最短330mm、最长430mm  ，钢板厚度3MM左右。\n●多角度调节：可左右摇摆，倾斜角度分别为：25度（约）、45度（约）。\n●承重能力：每对可承受重量80公斤。每只可以挂单15寸音箱！。\n悬挂方式:\n1.带眼的音箱:把拖板拿下来，直接插入即可。\n2.下面带螺丝孔的。安装上拖板。用",null,1,"对"]
[10,"机柜",null,null,1,"个"]
[11,"音响接头","1.名称：NL4FC专业音箱接头                                                                                         \n2.类型：NL4FC                                                                                       \n3.适用：音箱、功放                                                                              \n4.工艺：镀镍                                                                      \n5.外壳：PVC材质                                                                           \n6.接法：免焊接                                                                                \n7.特点：耐插耐拔，防氧化",null,4,"个"]
[12,"音频卡龙线","1.名称：XLR卡侬公转XLR卡侬母音频信号线\n2.长度：1米\n3.接口：XLR公插--XLR母插\n4.用途：此产品适用于无线话筒接收机与调音台、功放之间的音频信号传输。\n5.产品特点:此平衡式XLR公插--平衡式XLR母插，线缆采用4N（OFC）无氧铜导体、进口端子、塑胶等材料制造，采用高屏蔽高保真设计、抗干扰性能强，传输效果佳。",null,4,"条"]
[13,"安装调试费","开槽排管施工安装，加技术调试，技术支持，维护保养",null,1,"项"]
[14,"投影仪","家用 1080P云台投影 便携轻便投影机 （一手可握 Type-C接口 专属两年全保 ）",null,1,"个"]
[15,"幕布","190*200，白色，手动拉杆",null,1,"张"]
[16,"ZTP88消毒柜","ZTP88型88-A\n负离子净味抑菌+远红外线烘干\n远红外线高温消毒**\n容量功率规格(宽x深x高)mm\n上室(28±5)L\n下室(48±5)L\n功率650W\n外形尺寸418x335x795",null,1,"台"]
["合计（元）："]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}